
**Identifikation von Schüco Schlössern**

**Ihre Kontaktdaten**:

//

Anrede:

//

Name:

Vorname:

//

//

Firma:

Kd.-Nr.:

//

Auftrags-Nr./BVH:

eMail:

Telefon:

Fax:

Datum:

**Ansprechpartner Schüco**

Anrede:

Name:

Vorname:

Niederlassung:


eMail:

Telefon:

Fax:

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Schüco International KG · Karolinenstraße 1–15 · D33609 Bielefeld | 06.2018 / 1 |

**Bitte helfen Sie uns durch Ihre Angaben, das richtige Ersatzteil für ihr Produkt zu finden**

**Notwendige Detail-Angaben:**

(zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Werkstoff:  Aluminium | Kunststoff | Aufkleber auf dem Schlosskasten: ☐ ja oder ☐ nein |
| Schüco Logo auf dem Stulp sichtbar: ☐ ja | | oder ☐ nein |
| ☐ Schloss ist defekt |  | ☐ Nutzungsänderung des Gesamt-Elements |
| Baujahr der Tür(-anlage): |  | (siehe auch Scheibenzwischenraum der Isolierglasscheibe) |
| Bautiefe des Türflügels (in mm): | | oder Schüco System: |
| ☐ Wärmegedämmte Profile |  | ☐ ungedämmte Profile |
| ☐ Tür nach innen öffnend |  | ☐ Tür nach außen öffnend |
| ☐ DIN links |  | ☐ DIN rechts |
| (Hersteller-) Produktfamilie |  | (siehe Angabe auf Stulpblech) |
| Rauchschutztür Prüfschild-Nr.: | | P- |
| Brandschutztür Zulassungsschild-Nr.: | | Z- |
| Anti-Panikfunktion: ☐ ja oder | ☐ nein |  |

* Anti-Panik „E“ (Drücker/Stoßgriff) mit Wechsel

Drückernuss: ☐ 9 mm oder ☐ 10 mm

* 1-flg. Tür
* 2-flg. Tür mit Treibriegel
* 2-flg. Tür mit Gegenkasten (Vollpanik) DIN Norm: ☐ EN 179 oder ☐ EN 1125

Dornmaß (in mm):

Stulpmaß (in mm): x

Form: ☐ Flachstulp oder ☐ U-Stulp

Schlosskastenhöhe (in mm):

* selbstverriegelnd
* Anti-Panik „B“ (Drücker/Drücker)
* Gangflügel mit oberer Verriegelung
* 2-flg. Tür mit Falztreibriegel

Entfernung (in mm):

* mit gesicherter Fallenfeststellung

Sonderfunktion / Überwachung (Kurzbeschreibung) E-Öffner: ☐ mit Tageseinstellung oder ☐ ohne Tageseinstellung